\chapter{Чем обуславливается выбор размеров регистров?}\label{size}
В свою очередь размер аккумулятора зависит от того, с какими числами может оперировать процессор. Так как для процессора и наши исходные данные в памяти, и команды -- это всего лишь единицы и нули, то есть двоичные числа, то получается, что процессор обязан уметь работать с $N$-разрядными числами, где $N$ -- это максимум среди максимально возможного размера данных и максимально возможного размера команды.
